  (Sony CDU31A/CDU33A CD-ROM サポート)
  この種類の CD-ROM ドライブは、キャディーを使わず、バネで飛
  び出すトレイ方式で、本体下部中央に緑色の LED があります。
  注意: この種類の CD-ROMドライブはブート時にカーネルによって
  自動検出されません。そのため、
  <file:Documentation/cdrom/cdu31a> の中で記述されているように、
  ブート時のカーネルに渡すオプションとしてインターフェイス・
  アドレスを渡すか、自分用の環境を 
  <file:drivers/cdrom/cdu31a.c> の中に記述する必要があります。
  カーネルに対してどんなやり方でオプションを渡せば良いのかに
  ついては、"man bootparam" とタイプするか、使っているブート
  ローダ(lilo とか loadlin)のドキュメントを参照してください。

  もしここで Y と答えたならば、この後で出てくる
  "ISO 9660 CD-ROM file system support" についても Y または M
  と答えるようにしてください。これは CD-ROM で使われる
  ファイルシステムであるためです。

  この種類の CD-ROM ドライバはモジュール( = 動作中のカーネル
  へ必要に応じて組みこんだり取り外したりできるコード)として
  利用する事も出来ます。モジュールは cdu31a.o というものにな
  ります。もしモジュールとしてコンパイルしたい場合には、ここ
  で M と答え、そして、<file:Documentation/modules.txt> を
  読んで下さい。

  <後藤, 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15更新)>

