  (書き込み後に読み込みの実証をサポートする)
  データがフラッシュに書き込まれるとき、余分なチェックを加え
  ます。NAND フラッシュデバイスは、1 から 0 に変化するビット
  だけを内部でチェックします。デバイスが書き込みが成功したと
  思っていても、ビットがデバイスの損傷やガンマ線などで、偶然
  反転することが稀に有り得ます。極度に心配症な場合はこれを有
  効にしてください。

  <高橋潤子>

