  (Fusion MPT の拡張した SCSI エラーの報告のモジュール [オプ
  ション])
  isense モジュール（大雑把に言えば、"Interpret SENSE data"、
  つまり SENSE データを解釈するということを表したものです) 
  は、完全にオプションです。このモジュールは、Fusion MPT SCSI 
  ホストアダプタから出るかもしれない SCSI Error Report(s) に、
  英語で読めるような文字列を載せるだけものです。例えば、ター
  ゲットデバイスが、I/O に関する SCSI チェックコンディション
  を返す場合などに使われます。このモジュールをロードしないと、
  エラーレポートは次のようになるでしょう。

    SCSI Error Report =-=-= (ioc0,scsi5:0)
      SCSI_Status=02h (CHECK_CONDITION)
      Original_CDB[]: 2A 00 00 00 00 41 00 00 02 00
      SenseData[12h]: 70 00 02 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 04 02 02 00 00 00
      SenseKey=2h (NOT READY); FRU=02h
      ASC/ASCQ=29h/00h

  でも、ここで、このモジュールをロードしておけば、エラーレポー
  トは次のようになるでしょう：

    SCSI Error Report =-=-= (ioc0,scsi5:0)
      SCSI_Status=02h (CHECK_CONDITION)
      Original_CDB[]: 2A 00 00 00 00 41 00 00 02 00 - "WRITE(10)"
      SenseData[12h]: 70 00 02 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 04 02 02 00 00 00
      SenseKey=2h (NOT READY); FRU=02h
      ASC/ASCQ=29h/00h "LOGICAL UNIT NOT READY, INITIALIZING CMD. REQUIRED"

  このオプションのモジュールをコンパイルして、isense.o とい
  う名前のドライバを作るには、"Enhanced SCSI error reporting" 
  で M と答えてください。

  注意：カーネルサイズに問題が出てくるので、この機能をカーネ
        ルに組み込むサポートは利用できません。

  <高橋潤子>

