  (USB ADMtek Pegasus ベースのイーサネットデバイスのサポート)
  USB イーサネットデバイスを使いたいならば、Y としてください。
  現在サポートしているカードは下のものです。
    ADMtek AN986 Pegasus (eval. board)
    ADMtek ADM8511 Pegasus II (eval. board)
    Accton 10/100
    Billington USB-100
    Corega FEter USB-TX
    MELCO/BUFFALO LUA-TX
    D-Link DSB-650TX, DSB-650TX-PNA, DSB-650, DU-E10, DU-E100
    Linksys USB100TX, USB10TX
    LANEED Ethernet LD-USB/TX
    SMC 202
    SOHOware NUB Ethernet

  これ以外の Pegasus II ベースのカードもサポートしています。
  上記以外のベンダ ID の機器を持っていて、ドライバコードを追
  加するならば、更新するために私 (petkan@dce.bg) にメールを
  お送りください。

  このドライバはモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてもコンパイルでき
  ます。モジュール名は pegasus.o になります。モジュールとし
  てコンパイルしたい場合はここで M と答え、さらに
  Documentation/modules.txt に目を通してください。

  <武井, 武井(2.4.0更新)>
