  (OPTi の MAD16 および／または Mozart を用いたカードのサポート)
  お持ちのカードに載っているオーディオチップが Mozart (OAK
  OTI-601)または MAD16 (OPTi 82C928 か 82C929 または 82C931)
  である場合は Y と答えてください。これらのチップは非常に
  一般的であり、このため多くの無名のカードがこれらのチップを
  使っています。さらに MAD16 は、Turtle Beach (Tropez)、
  Reveal (いくつかのモデル) および Diamond (最近の物) といった
  有名なメーカのカードにも使われています。ただし、
  Tropez サウンドカードには専用のドライバがあります。その場
  合はここでは N と答え、次の"Full support for Turtle Beach
  WaveFront (Turtle Beach の WaveFrontのフルサポート)" で Y
  または M と答えてください。

  カーネルにドライバを組み込む場合、カーネルコマンドラインへ
  "mad16=<io>,<irq>,<dma>,<dma2>,<mpuio>,<mpuirq>"
  を追加しなければなりません。

  これらのカードをモジュールとして利用する場合の設定方法は
  <file:Documentation/sound/Opti> と 
  <file:Documentation/sound/MAD16> にありますので、あわせて
  ご覧ください。

  <川藤, 山田(2.2.19/2.4.0 更新), 高橋潤子(2.4.15更新)>

