  (Cyrix CS5530 MediaGX チップセットのサポート)
  Cyrix CS5530 MediaGX チップセットで UDMA をサポートします。
  これは自動的に検出され、設定されます。

  Y にしておくのが安全です。

  SCSI だけのシステムを使っているなら N と答えないといけませ
  ん。よく分からないなら、Y としてください。

  <武井, 武井(2.4.0更新)>
