  (トラフィックプロファイリングの許可)
  このオプションは、プロファイル情報の収集を許可します。この
  統計情報は、カーネルクロックが低い(i386 で 100 Hz)ため、ま
  た、非常に高速な周辺機器を使用しているシステムにおいてパフォー
  マンスへの影響があるため、あまり正確ではありません。

  したがって、通常は N と答えます。

  <川藤, 高橋潤(2.4.15更新)>

