  (NCR53C8XX SCSI のサポート)
  これは BSD の ncr ドライバを Linux の NCR53C8XX ファミリ
  PCI-SCSI コントローラ用として移植したものです。このドライ
  バは、パリティチェック、タグ付きコマンドキュー、高速同期デー
  タ転送(wide FAST-40 LVD デバイスとコントローラを使って、最
  高 80 MB/s)をサポートしています。

  最近の 53c8xx チップは "SYM53C8XX SCSI option" の項目で設
  定します。

  注：53c8xx ファミリのコントローラ用には別のドライバがあり
  ます(上の"NCR53c7,8xx SCSI support")。ncr53c7xx、ncr53c8xx
  の両方のボードを使っているならば、両方の質問に M と答えて
  モジュールとしてコンパイルしておきます。ただし、両方を
  同時には使えません。53c8xx ボードを使っているなら、
  "NCR53c7,8xx SCSI support" は設定しないほうがいいでしょう。

  さらなる情報が drivers/scsi/README.ncr53c8xx にありますの
  で、目を通してください。

  <川藤, 武井(2.2.18), 武井(2.4.0更新)>
