  (USB CATC NetMate ベースの Ethernet デバイスのサポート)
  EL1210A チップをベースとした、以下の 10Mbps USB Ethernet
  デバイスのどれかを使いたいなら、Y としてください。サポート
  するデバイス:
    Belkin F5U111
    CATC NetMate
    CATC NetMate II
    smartBridges smartNIC

  このコードは、モジュール (実行中のカーネルにいつでも組み込
  んだり取り外したりできるコード) にもできます。モジュール名
  は catc.o です。このドライバーをモジュールとしてコンパイル
  したいなら、ここで M と答えて Documentation/modules.txt
  を読んでください。

  <武井>

