  (AH/ESP のマッチサポート)
  これら 2 つのマッチエクステンション ("ah" と "esp") は、
  IPsec パケットの AH および ESP ヘッダ内の SPI の範囲指定に、
  ルールを適用できるようにします。

  モジュールとしてコンパイルしたい場合は、ここで M と答え、
  Documentation/modules.txt を読んでください。よく分からない
  場合は、N と答えてください。

  <高橋潤子>

