  (IPv6: 旧式のネットリンク経由のルーティングメッセージ)
  ここで Y と答えると、IPv6 のコードからのルーティングメッセー
  ジを古いネットリンクインターフェース経由で受け取るようにな
  ります。しかし、その代わりに "Kernel/User network link
  driver" と "Routing messages" にY と答える方がよりよい選択
  でしょう。





  <井上>

