  (バスマッピングでのチップ抜けのサポート)
  このオプションは、ソケットにはめ込まれたシステムまたはリ
  ムーバブルメディア上で、割りつけられた場所塞ぎの MTD デバ
  イスに使用される、ダミーのドライバを調査するサポートを可能
  にします。このドライバをチップ検出の受け皿にすれば、メディ
  アがあってもなくてもシステムの MTD デバイスノードの登録順
  序を期待通りに保持できます。このドライバが作成したデバイス
  にアクセスすると、-ENODEV を返します。

  <高橋潤子>

