  (CPU タイプ)
  MIPS CPU の種類を正確に答えてください。Linux/MIPS は汎用
  設計ではありません。つまり、R3000 の CPU でコンパイルした
  カーネルは R4000 の CPU では動きませんし、逆も同様です。
  しかし、多くのサポートマシンは R4000 (または類似した CPU)
  を使っているので、R4x00 としておくのが安全と言えるでしょう。
  コンパイルしたカーネルが動かないならば、R3000 として再度
  コンパイルしてみてください。

  R3000    MIPS Technologies R3000 シリーズプロセッサー
           3041, 3051, 3081 を含みます

  R6000    MIPS Technologies R6000 シリーズプロセッサー
           64474, 64475, 64574, 64575 を含みます

  R4300    MIPS Technologies R4300 シリーズプロセッサー

  R4x00    MIPS Technologies R4000 シリーズプロセッサー
           4640, 4650, 4700 を含みます (4300 を除く)

  R5000    MIPS Technologies R5000 シリーズプロセッサー
           (Nevada を除く)

  R52xx    MIPS Technologies R52xx シリーズ ("Nevada")
           プロセッサー

  R10000   MIPS Technologies R10000 シリーズプロセッサー

  【訳注】
    R6000 シリーズ扱いとなっている 64474, 64475, 64574, 64575
    の記載は誤りですので、これらについては R5000 シリーズを
    選択してください。

  <武井, 山田(2.4.15 更新)>

