  (プライマリーインタフェースの旧ディスク専用ドライバ)
  MFM/RLL/IDE ディスク用には 2 種類のドライバがあります。大
  抵の人は、新しい拡張ドライバだけを使います。このオプション
  を指定すると IDE の最初のインターフェースのみ旧いドライバ
  を適用し、第 2、第 3、第 4 IDE インタフェースには新しい 
  EIDE ドライバを使います。こうすると IDE/ATAPI CDROM やテー
  プドライブを最初の IDE インターフェイスに接続できなくなり
  ますが、旧式の MFM/RLL/ESDI コントローラ+ドライブが最初の 
  IDE インターフェイスに(0x1f0)接続され、その他のポートには
  通常の IDE ドライブが接続されているような場合に有益です。

  通常、ここでは N と答えます。その場合、4 つのインターフェ
  イス全てに新しいドライバを適用することになります。

  <井上, 武井(2.4.0更新)>


