  (EB164)
  DEC 製 EB164 21164 評価基盤。21164 と ALCOR が使われてい
  ます。これには、ISA と PCI 拡張 (3 つの ISA スロット、
  2 つの 64 ビット PCI スロット (1 つは ISA スロットと共用)、
  2 つの 32 ビット PCI スロット)があります。プラグインの
  B キャッシュ SIMM を使います。I/O サブシステムは SuperI/O
  (2S, 1P, FD)、キーボード、マウス(PS/2)、RTC/NVRAM を提供
  します。ブート ROM はフラッシュです。PC-AT サイズのマザー
  ボードです。電源は 3.3V の出力を必要とします。

  <武井, 武井(2.4.15 更新)>
