  (MSND Pinnacle の設定ポート)
  これは、Pinnacle や Fiji を非 PnP モードで使用する場合のカー
  ドのリソース設定を行うポートです。カードを PnP モードで使
  う場合は、前のオプション "MSND Pinnacle Non-PnP Mode (MSND
  Pinnacle の非 PnP モード)" で Nと答えてあるはずです。




  <川藤>

