  (AX.25 用サウンド・カード・モデム・ドライバ)
  この実験的なドライバでアマチュア無線上でデジタル・トラフィッ
  クを送信するために標準的な Sound Blaster や 
  WindowsSoundSystem 互換サウンド・カードをパケット無線モデ
  ム(電話のモデムとしてではありません!)として使用できます。

  ドライバを設定するには標準的な ax25 ユーティリティ・パッケー
  ジから入手できる sethdlc と smdiag とsmmixer ユーティリティ
  を使用します。送信機の調整法の情報は
  http://www.ife.ee.ethz.ch/~sailer/pcf/ptt_circ/ptt.html と
  Documentation/networking/soundmodem.txt を御覧ください。

  このドライバをモジュール (必要に応じて動作中のカーネルに組
  み込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルしたい
  なら、ここで M と答えてDocumentation/modules.txt をお読み
  ください。これはお勧めです。モジュール名は soundmodem.o で
  す。

  <山縣, 武井(2.4.0更新)>


