  (Matrox G450 で 2 つ目の画面のサポート)
  G450 で 2 つ目の画面を(つまり、2 つのモニタをパラレルに)
  使いたいなら、Y か M としてください。

  モジュールとしてコンパイルすると、matroxfb_crtc2.o と
  matroxfb_g450.o の 2 つのモジュールが作られます。2 つの別
  々のディスプレイを使いたいなら両方のモジュールが必要です。

  ドライバはモニタモードで起動し、現在は TV モードはサポー
  トしていません。1 番目と 2 番目のディスプレイ出力を交換す
  るのには (<ftp://platan.vc.cvut.cz/pub/linux/matrox-latest>
  にある) matroxset ツールを使わないといけません。2 番目の
  ディスプレイドライバはいつも 640x480 の解像度で起動します。
  これを変更するには fbset を使わないといけません。

  また、2 番目のディスプレイは 16 と 32 bpp パックトピクセ
  ルだけをサポートしていることを忘れないようにしてください。
  カーネル組み込みでコンパイルするのは良いアイデアです。ド
  ライバが汎用ペイント手続きしか使わないので、特定のフォン
  ト幅しか使えません(2 番目のディスプレイはアクセラレーショ
  ンエンジンを使いません)。

  <武井, 武井(2.4.15更新)>
