  (SysKonnect FDDI PCI のサポート)
  SysKonnect FDDI PCI アダプタを使っているなら、Y としてください。
  このドライバで扱えるアダプタは下のものです。
  - SK-5521 (SK-NET FDDI-UP)
  - SK-5522 (SK-NET FDDI-UP DAS)
  - SK-5541 (SK-NET FDDI-FP)
  - SK-5543 (SK-NET FDDI-LP)
  - SK-5544 (SK-NET FDDI-LP DAS)
  - SK-5821 (SK-NET FDDI-UP64)
  - SK-5822 (SK-NET FDDI-UP64 DAS)
  - SK-5841 (SK-NET FDDI-FP64)
  - SK-5843 (SK-NET FDDI-LP64)
  - SK-5844 (SK-NET FDDI-LP64 DAS)
  - Netelligent 100 FDDI DAS Fibre SC
  - Netelligent 100 FDDI SAS Fibre SC
  - Netelligent 100 FDDI DAS UTP
  - Netelligent 100 FDDI SAS UTP
  - Netelligent 100 FDDI SAS Fibre MIC

  このドライバに関する情報は
  <file:Documentation/networking/skfp.txt> を読んでください。

  このドライバに関する質問は linux@syskonnect.de に送ってく
  ださい。

  このドライバはモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてもコンパイルでき
  ます。モジュールとしてコンパイルしたい場合はここで M と答え、
  さらに <file:Documentation/modules.txt> に目を通してください。
  モジュールとしてコンパイルすることを推奨します。
  モジュール名は skfp.o になります。

  <武井, 高橋潤(2.4.15更新)>

