  (Typhoon Radio (別名 EcoRadio) のサポート)
  この FM ラジオ・カードをお持ちなら Y と答え、以下の質問で
  ポート・アドレスとミューティング用の周波数を入力してくだ
  さい。

  ラジオ・カードを制御するには Video For Linux API に互換な
  プログラムを使う必要があります。この API の情報と "v4l"
  プログラムのポインタは
  <http://roadrunner.swansea.uk.linux.org/v4l.shtml> から
  WWW 上で見つけられます。

  このドライバをモジュール (必要に応じて実行中のカーネルに
  組み込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルし
  たいなら、ここで M と答え、<file:Documentation/modules.txt>
  を読んでください。モジュール名は radio-typhoon.o です。

  <中村（幸）, 武井(2.4.0更新), 山田(2.4.15 更新)>

