  (Compaq bootldr パーティションテーブルの解析)
  Compaq の bootldr は、デバイス最初の消去ブロックの一つに表
  を配置することで、フラッシュデバイス内の複数の "イメージ"
  を扱えます。この表はパーティションテーブルに似ていて、フ
  ラッシュに格納されている全てのイメージのオフセット、長さ、
  名前が書かれています。

  これらの表を検出し解析できて、さらに検出されたそれぞれのイ
  メージに対して MTD の「パーティション」を登録できるコード
  が必要なら、このオプションを有効にしてください。

  特定のデバイス向けのドライバに呼ばれる解析機能も必要です。
  自動では働きません。SA1100 map driver (CONFIG_MTD_SA1100)
  がその一例です。

  <武井>

