  (6850 UART サポート)
  このオプションは、6850 の UART チップベースの MIDI インタ
  フェースのサポートを有効にします。このインタフェースは、
  サウンドカード上でめったに見ることはありません。この質問に
  は N と答えたほうが問題ありません。

  カーネルにドライバを組み込んでしまった場合は、カーネルコマ
  ンドラインに "uart6850=<io>,<irq>" を追加しなければなりま
  せん。

  <高橋潤子>

