  (FTL (Flash Translation Layer) のサポート)
  これは PCMCIA 仕様書の一部であるオリジナルのフラッシュ変換
  層のサポートを提供します。それは、512-byte のセクタのブロッ
  クデバイスをエミュレートするフラッシュデバイス上で、疑似
  ファイルシステムを使用し、"normal" のファイルシステムの上
  に置きます。

  もし、ソフトウェア特許が法的に認められているところにいるな
  ら、このコードで使われたアルゴリズムが特許を取られることに
  気付くでしょう。アメリカでは、PCMCIA のハードウェア上でだ
  けこの機能の使用が許されています。但し GPL の条件の下では、
  必要があるときはコードをコピー・修正・配ると言うことは許さ
  れています。使わないでください。

  <高橋潤子>

