  (Commodore A2232 シリアルサポート)
  このオプションは、1989 年から始まり、Amiga 2000 と他の 
  Zorro-bus マシンで出荷された A2232 7 ポートのシリアルカー
  ドをサポートします。19,200bps の最大値において、ポートは、
  6551 ACIA UART チップ、8520 CIA、マスタ 6502 CPU、バッファ
  の、それぞれによってサポートされます。ポートは、カードブラ
  ケット上の 8 つのピン DIN コネクタに接続されます。8pin か
  ら DB25 に変換するアダプタが提供されていました。カードは、
  内部のジャンパによって、ピンの構成を切り換えることができま
  した。

  このドライバは、モジュールとしてコンパイルすることができま
  す。しかし、generic_serial.o もモジュールとしてコンパイル
  されます。ser_a2232.o よりも前にロードされなければなりませ
  ん。モジュールとしてコンパイルしたい場合は、M と答え、
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。

  <高橋潤子>

