  (1200 ボー AFSK modulation 用サウンド・カード・モデムのサポート)
  このオプションで TCM3105 や AM7911 を使用している普及した
  モデムに互換な 1200 ボー AFSK モデムに soundmodem ドライバ
  が有効になります。demodulator にチャンネル当り Pentium 75
  CPU の CPU パワーの約 12% が必要です。




  <山縣>

