  (Greenwich GIrBIL dongle のサポート)
  Greenwich GIrBIL dongle を有効にするには、ここで Y と
  答えてください。モジュールとしてコンパイルしたいなら M と
  答え、<file:Documentation/modules.txt> を読んでください。
  Greenwich dongle は通常の 9ピン シリアルポートコネクタに
  接続し、現時点では IrTTY だけが使用できます。
  /etc/irda/drivers スクリプトに "irattach -d girbil" と記述
  することで、Greenwich dongle を利用可能にすることができます。

  <中村（幸）>

