  (Arcom コントロールシステム ELAN-104NC のフラッシュチップ
  のマッピング)
  これは、Arcom コントロールシステムの ELAN-104NC 開発ボード
  のオンボードフラッシュ用のデバイスを提供します。デフォルト
  でフラッシュは、個別の MTD デバイスとしてアクセスされる 3 
  つのパーティションに分けられます。このボードは Intel 
  StrataFlash を利用します。詳細は、
  (http://www.arcomcontrols.com/products/icp/pc104/processors/) 
  を参照してください。

  <高橋潤子>
