  (HiSax で AVM A1 (Fritz) をサポートします)
  これにより ("Fritz" として知られている) AVM A1 が HiSax で
  サポートされます。

  異なるカード、異なる D チャンネル・プロトコルや標準でない
  IRQ/port 設定を用いた設定方法に関しては
  <file:Documentation/isdn/README.HiSax> をお読みください。

  <山縣>

