  (デフォルトとして TP の代わりに AAUI ポートを使う)
  MACE イーサネットチップを使っているいくつかの Apple マシン
  (特に Apple Network Server)には、より対線イーサネットの 8
  ピンの RJ45 コネクタの代わりに、Apple AUI ポート(小さい 15
  ピンコネクタ)があります。このようなマシンを持っているなら、
  ここを Y としてください。よく分からなければ、N としてくだ
  さい。このドライバは、ANS では AAUI がデフォルトです。これ
  をモジュールとして使うなら、ドライバの設定を指定するために
  port_aaui=0|1 とします。

  <武井>

