  (温度管理サポート)
  G3 と G4 プロセッサは 'Thermal Assist Unit (TAU)' という温
  度センサをチップに内蔵しています。理論的には、2〜4 ℃以内
  のダイ上の温度が測れます。CPU がサポートしていれば、このオ
  プションで現在のダイ上の温度が /proc/cpuinfo に現れます。

  不幸にも、あるリビジョンのチップでは、このセンサは非常に不
  正確で、全く動かない場合もあります。よって、CPU 温度が本当
  に /proc/cpuinfo の値であると思わないでください。

  <武井>

