  (Sun Lance サポート)
  このドライバは、全ての 32 ビット Sparc システム、いくつか
  の古い Ultra システム(Sbus オプション)にある "le" インタ
  フェースをサポートします。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としても利用できます。モジュール名は
  sunlance.o になります。モジュールとしてコンパイルしたい
  場合、M と答え Documentation/modules.txt に目を通してくだ
  さい。

  <高橋潤子, 武井(2.2.20更新), 武井(2.4.0更新)>


