  (USB Digi International AccelePort USB シリアルドライバ)
  2 ポート(とパラレルポート)の / 4 ポートの USB - シリアル変
  換器の Digi AccelePort USB 2 / 4 を使いたいならば、Y とし
  てください。Linux は USB 2 のパラレルポートを 3 番目のシリ
  アルポートとして扱います。このドライバは
  Digi Acceleport USB 8 はまだサポートしていません。

  このドライバは SMP 構成と usb-uhci.o ドライバのもとで動き
  ます。SMP 構成と uhci.o ドライバのもとでは動きません。

  このドライバはモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてもコンパイルでき
  ます。モジュール名は digi_acceleport.o になります。
  モジュールとしてコンパイルしたい場合はここで M と答え、さら
  に <file:Documentation/modules.txt> に目を通してください。

  <武井, 高橋潤子(2.4.15更新)>

