  (Cabriolet)
  Cabriolet AlphaPC64, AlphaPCI64 システム。EB64+ 由来の
  Flash boot ROM 付きの baby-AT で、SCSI やイーサネットもオ
  ンボードではありません。3 つの ISA スロットと 4 つの PCI
  スロット(1 対は共用スロットです)があり、プラグインの
  B キャッシュ SIMM を使います。電源は 3.3V の出力を必要とし
  ます。

  <武井, 武井(2.4.15 更新)>
