  (Aironet 4500/4800 シリーズのアダプタ)
  www.aironet.com (最近 Cisco によって買収された) は、802.11 
  DS アダプタを作成しています。このドライバは、Elmer Joandi 
  (elmer@ylenurme.ee) によって書かれています。

  このようなアダプタを持っている場合は、ここで Y と答え、以
  下に出てくる特定のカード (PCI、ISA、あるいは PCMCIA) のタ
  イプに当てはまるオプションで Y と答えてください。

  このドライバは、モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み
  込んだり取り外したりできるコード) でも利用することが可能で
  す。このモジュールは、aironet4500_core.o と呼ばれます。モ
  ジュールとしてコンパイルする場合は、M と答え、
  Documentation/modules.txt と 
  Documentation/networking/net-modules.txt を読んでください。

  クイック設定パラメータ：
    SSID=tsunami - "パスワード"
    adhoc=1       近くのアクセスポイントはいりません
    master=1      アドホックマスタ (ネットワークの同期を作成)
    slave=1       アドホックスレーブ (時々自分自身でネットワー
                  クを作成し、ファームウェアで問題を起こしま
                  す...。/proc... から IbssJoinNetTimeout を
                  変更してください。)
    channel=1..?  重要なアドホックモード

  カードの効率を上げることで何か問題があれば、both_bap_lock=1 
  はより安全な値 (性能の低下 15%) です。

  他の全てのパラメータは、proc インタフェース経由で設定する
  ことができます。

  <高橋潤子>

