  (Adaptec AIC7xxx チップセットの SCSI コントローラサポート)
  これは様々な aic7xxx Adaptec SCSI コントローラ用のサポート
  です。これらに含まれるのは、274x EISA カード、284x VLB カー
  ド、2902, 2910, 293x, 294x, 394x, 3985、および Apactec か
  ら出ているその他いくつかの PCI およびマザーボード・ベース
  の SCSI コントローラです。 Adaptec の AAA-13x RAID コント
  ローラはサポートされていません。今後もサポートされることは
  ないでしょう。また Future Domain 製の SCSI コントローラ・
  チップを使った Adaptec の 2920 カードもサポートしません。
  これらのカードには "Future Domain 16xx SCSI support" のド
  ライバを使用してください。

  一般的に、コントローラが Adaptec の aic777x シリーズや 
  aic78xx シリーズの SCSI コントローラ・チップをベースにした
  ものであればこのドライバで動くはずです。ただ 1 つの例外が 
  7810 で、これはサポートの対象外です (これは AAA-13x カード
  に載っている RAID コントローラ・チップです)。

  AHA2920 SCSI ホストアダプタはこのドライバでは動作 *しませ
  ん*。このアダプタを持っている人は代わりに "Future Domain
  16xx SCSI support" を選んでください。

  このコントローラに対する構成オプションに関する情報について
  は、使用可能な各構成オプションごとのヘルプファイルをチェッ
  クすれば見つけることができます。何か疑問点がある場合は、メ
  ンテナに聞く前に少なくとも drivers/scsi/README.aic7xxx だ
  けは読んでみてください。また
  http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto から取得できる
  SCSI-HOWTO も、非常に役に立つでしょう。

  これをモジュール(実行中のカーネルに対して随時挿入、削除で
  きるコード)としてコンパイルしたい場合はここで M と答え、さ
  らに Documentation/modules.txt に目を通してください。この
  モジュールは aic7xxx.o と呼ばれます。

  <堀田, 中野(2.2.2更新), 武井(2.4.0更新)>

