  (IrDA 高速 RR)
  第一ステーションとして稼働させるとき、IrLAP に高速 RR (受
  信準備) フレームを送るようにさせたいならここで Y と答えて
  ください。このオプションを無効にすると、IrDA 上のレイテン
  シを悪化させます。このオプションを有効にすると、IrDA スタッ
  クが完全に必要なより多くのパケットを送信し、バッテリの寿命
  が (かなりというほどではないにしても) 短くなります。

  高速 RR により、フレームを受信後、送信キューが空ならただち
  に IrLAP が RR フレームを送信するようになります。このオプ
  ションによって、第二ステーションは、大量のデータを受信する
  とき、次回の送信を許可する前に、最大の応答時間 (通常 500ms) 
  まで待つ必要がないので、速度がたいへん向上します。第二ステー
  ションの送信キューも空なら、第一ステーションは、応答時間が
  最大限に達する前に、他の RR フレームに送信する速度を落とし
  ます。/proc/sys/net/irda/ast_poll_increase で増加するのをコ
  ントロールされています。

  よく分からない場合は、Y と答えてください。

  <山縣, 高橋潤子(2.4.17更新)>

