  (SYM53C8XX 系 SCSI のサポート)
  このドライバは最近の 53C8XX 系チップ (PCI SCSI コント
  ローラで使われてます) の全ての機能をサポートしており、
  SYM53C896 のハード面での非互換性も考慮されています。

  古いバージョンの 53C8XX チップはこのドライバではサポー
  トされません。お使いのシステムの PCI SCSI プロセッサの
  バージョンが 810 でリビジョン番号が 16 よりも小さい場合、
  バージョンが 815の場合、バージョンが 825 でリビジョン番号
  が 16 よりも小さい場合は、ジェネリック NCR53C8XX ドライバ
  (上の "NCR53C8XX SCSI support") を利用するか、NCR53C8XX ド
  ライバと、この SYM53C8XX ドライバの両方をモジュールまたは
  カーネルイメージにリンクする形で設定する必要があります。

  両方のドライバがカーネルにリンクされる場合、起動時には
  SYM53C8XX ドライバが先に呼び出されますが、取りつけられた
  カードが SYM53C8XX ドライバによって検出されるのを避ける
  には、'excl=ioaddr' というドライバのブートオプションが
  使えます。例えば、'sym53c8xx=excl:0xb400,excl=0xc000'
  と lilo のプロンプトで入力すると、IO アドレス 0xb400 と
  0xc000 にあるアダプタは SYM53C8XX による検出から除外され、
  その結果、後に続く NCR53C8XX によって検出されることに
  なります。'excl' オプションは NCR53C8XX でもサポートされ
  ています。

  より詳しい情報は drivers/scsi/README.ncr53c8xx を参照して
  ください。

  <福島, 武井(2.2.18), 武井(2.4.0更新)>
