  (AIMSlab RadioTrack (別名 RadioReveal) のサポート)
  これらの FM ラジオ・カードをお持ちなら Y と答え、以下の質
  問でポート・アドレスを入力してください。

  注意: 新しい AIMSlab RadioTrack カードはチップセットが異なっ
  ていてこのドライバーではサポートされません。これらのカード
  には以下の RadioTrack II ドライバーをお使いください。

  GemTeks (PnP) サウンド／ラジオ複合カードをお持ちなら、この
  ドライバをモジュールとして使用し、isapnptools でカードを
  セットアップしなければなりません。モジュールに適当な
  io パラメーターも渡さなければなりません。0x248 がこれらの
  カードで使用されると報告されています。

  ラジオ・カードを制御するには Video For Linux API と互換の
  あるプログラムを使う必要があります。この API の情報と
  "v4l" プログラムのポインターは 
  <http://roadrunner.swansea.uk.linux.org/v4l.shtml> から
  WWW 上でみつけられます。詳細な情報はファイル 
  <file:Documentation/video4linux/radiotrack.txt> を御覧
  ください。

  このドライバーをモジュール (必要に応じて稼働中のカーネルに
  組み込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルした
  いなら、ここで M と答え、<file:Documentation/modules.txt>
  をお読みください。モジュール名は radio-aimslab.o です。

  <山縣, 山田(2.4.0 更新)>

