  (Gravis Ultrasound サポート)
  GUS または GUS MAX を含む、任意のタイプの Gravis 
  Ultrasound カード用に、ここで Y と答えます。モジュールでこ
  のカードを設定するための詳細は、
  <file:Documentation/sound/ultrasound> を見てください。

  カーネルにドライバを組み込んでしまった場合は、カーネルコマ
  ンドラインに "gus=<io>,<irq>,<dma>,<dma2>" を追加しなけれ
  ばなりません。

  <高橋潤子>

