  (Matrox G400 で 2 つ目の画面のサポート)
  注意! G450 ではこれは動きません!

  G400 か G200 のアドオンの MGA-TVO で 2 つ目の画面を(つまり、
  2 つのモニタをパラレルに)使いたいなら、Y か M としてくださ
  い。2 つ目のモニタは XFree 3.3.x のアクセラレーテッド SVGA
  サーバとは互換性がありません - X 上では、2 つ目のモニタ出
  力は真っ暗です。XFree 3.9.17 preview では、fbdev 上で SVGA
  を使っているか、1 つ目のモニタと2 つ目のモニタに fbdev
  ドライバを使っているなら、両方のモニタを使えます。

  モジュールとしてコンパイルすると、matroxfb_crtc2.o と
  matroxfb_maven.o の 2 つのモジュールが作られます。
  matroxfb_maven は G200 と G400 に必要で、matroxfb_crtc2 は
  G400 だけに必要です。動かすには i2c-matroxfb もロードしな
  ければいけません。

  ドライバはモニタモードで起動します。PAL や NTSC に変更した
  り、1 番目と 2 番目のディスプレイ出力を交換したりするのには
  (ftp://platan.vc.cvut.cz/pub/linux/matrox-latest にある)
  matroxset ツールを使わないといけません。2 番目の
  ディスプレイドライバはいつも 640x480 の解像度で起動します。
  これを変更するには fbset を使わないといけません。

  また、2 番目のディスプレイは 16 と 32 bpp パックトピクセル
  だけをサポートしていることを忘れないようにしてください。
  カーネル組み込みでコンパイルするのは良い案です。ドライバが
  汎用ペイント手続きしか使わないので、特定のフォント幅しか使
  えません(2 番目のディスプレイはアクセラレーションエンジン
  を使いません)。

  マシンにあるのが Matrox カード 1 枚だけなら、
  'Matrox multihead support' を有効にする必要はありません。

  <武井>


