  (ヤマハの OPL3-SA2、SA3 ベースの PnP カードサポート)
  ヤマハのこれらのサウンドチップか、"SAx" (実体は SA3) を
  使ったカードをお持ちなら、Y または M と答えてください。
  これらのカードの設定方法は Documentation/sound/OPL3-SA2
  にありますので、目を通してください。

  このドライバを、追加の ISA PnP サポートの設定はせずに、
  カーネル組み込みでコンパイルするなら、カーネルコマンドライ
  ンに "opl3sa2=<io>,<irq>,<dma>,<dma2>,<mssio>,<mpuio>"
  を追加する必要があります。

  <川藤, 武井(2.4.0更新), 武井(2.4.4更新)>

