  (Intel PIIXn チップセットサポート)
  このドライバは、Intel のすべての PIIX IDE コントローラ用に 
  PIO モードを設定しチューニングをします。BIOS は時々間違っ
  て PIO 0-4 モードの設定を調整することがあるので、標準のエ
  ンドユーザツール "hdparm" でチップセットの動的なチューニン
  グができるようにします。

  drivers/ide/piix.c の最初のほうを読んでください。

  ここで Y と答えるなら、下の "PIIXn Tuning support" にも Y 
  と答えてください。

  よく分からない場合は、N と答えてください。

  <高橋潤子>

