  (EB64+)
  21064 か 21064A と APEC を使います。これには、ISA と PCI
  拡張 (3 つの ISA スロット、2 つの PCI スロット (1 つは ISA
  スロットと共用)があります。36 ビット DRAM の SIM をサポー
  トします。ISA バスは Intel SaturnI/O PCI/ISA ブリッジで生
  成されています。オンボードの SCSI (NCR810 か PCI)、イーサ
  ネット(Digital 21040)、キーボード、マウス(PS/2)、SuperI/O
  (2S, 1P, FD)、RTC/NVRAM があります。ブート ROM は EPROM
  です。PC-AT サイズ。通常の電源で動きます。

  <武井, 武井(2.4.15 更新)>
