  (ForeRunner LE155 PHYsical layer)
  S-UNI とその互換 PHYsical layer チップのサポートです。多く
  の 155Mbps NICStAR ベースの ATM カード、すなわち ForeRunner
  LE155 カードで使われています。このドライバはケーブルの脱着
  を検出し、いくらかの情報を提供します。モジュールとしてコン
  パイルされると削除の能力がありませんので、この能力が必要な
  ら、S-UNI サポートを含めないでください(カードが動くには必
  要ありません)。

  <武井>


