  (Matrox の統合ドライバマルチヘッドサポート)
  コンピュータに 2 つ以上 (サポートされた) Matrox デバイスを
  持っていて、異なるモニタ ("multihead") で使用したい場合は、
  ここで Y と答えてください。1 つデバイスを持っている場合、
  特に ia32 (ix86) 上で、Y と答えてコンパイルされたドライバ
  は大きくて少し遅いので、N と答えるべきです。

   "Matrox unified accelerated driver" に M と答え、ここで N 
   と答えた場合、同時にいくつかの Matrox デバイスを使用する
   ことができるでしょう。異なった Matrox デバイス用に、パラ
   メータ "dev=N" の N に 0、1、などを入れて、insmod でカー
   ネルにモジュール matroxfb.o として組み込んでください。こ
   の方法は、少し速くなりますが、Matrox カードごとにカーネル
   メモリの 40KB を使用します。

  box に 1 枚だけ Matrox カードを持っている場合は、
  "Matrox multihead support" を有効にする必要はありません。

  <高橋潤子>

