  (D-Link DSB-R100 FM ラジオのサポート)
  このタイプのラジオをマシンの USB ポートに接続したいならば、
  Y としてください。このオーディオはデジタルではないことと、
  ラインアウト端子をサウンドカードかスピーカーにつなげないと
  いけないことに注意してください。

  このドライバは Video For Linux API を使います。
  Character Devices の項目中の "Video For Linux" を Y か M
  と設定しないといけません。この API の情報と、"v4l" プログ
  ラムへのポインタは
  http://roadrunner.swansea.uk.linux.org/v4l.shtml で見つけ
  られます。

  このドライバはモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてもコンパイルでき
  ます。モジュール名は dsbr100.o になります。モジュールとし
  てコンパイルしたい場合はここで M と答え、さらに
  Documentation/modules.txt に目を通してください。

  <武井>
