  (デバッグメッセージを可能にする)
  いくつかのデバッグメッセージを利用可能にします。メッセージ
  の選択は、ビットマップでコントロールされます。これは、
  モジュール引数 (カーネルコマンドの引数としても与えられる？) 
  として指定するか、ダイナミックに ioctl (まだできていない) 
  を使用して変更するか、VCI 1023 に文字列 "Dxxxx" (x は 16 
  進法の一桁) を送ることで変更できます。マスクのビットの意味
  については、drivers/atm/ambassador.h を見てください。

  アクティブの場合、メッセージはドライバの速度と syslog ファ
  イルのサイズに、かなりの影響を与える恐れがあります！
  アクティブでない場合、速度に多少影響するだけです。

  <高橋潤子>
