  (4GB 以下のソケットバッファを強制する？)
  今日のネットワークインターフェースカード (NIC) の多くは
  アドレス空間の低位 32 ビットに対してだけ DMA をサポート
  します。4GB を超えるメモリを搭載したマシンで I/O TLB
  ハードウェアがない場合、システムを減速させる原因になります。
  このオプションを有効にすることで、4GB 以下のメモリから
  割り当てられたソケットバッファを強制し、低速化を避けます。
  悪い面は、システムが全てのメモリを使い切る前に 4GB 以下の
  メモリを使い果たすかもしれないことです。
  この質問にどのように答えるのかよくわからなければ、
  Y と答えてください。

  <山田>

