  (3c509/3c579 (MCA)/3c579 "EtherLink III" のサポート)
  3Com 製の EtherLinkIII シリーズのイーサネットカードをお持
  ちの場合は、Y と答えて 
  <http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto> から入手できる
  Ethernet-HOWTO を読んでください。

  うまく動作しない場合は、DOS のセットアップディスクを用いて
  Plug & Play モードをオフにして、デフォルトのメディアタイプ
  を選ぶ必要があるでしょう。

  このドライバをモジュール(動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード)としてコンパイルする場
  合は、M と答えて <file:Documentation/modules.txt> と 
   <file:Documentation/networking/net-modules.txt> を読んで
   ください。このモジュールは 3c509.o という名前になります。

  <福居, 武井(2.4.0更新), 高橋潤(2.4.15更新)>

