  (ソフトウェア ECC アルゴリズムのサポート)
  これは、NAND フラッシュチップで使用するために、ソフトウェ
  アベースの ECC を可能にします。256 バイトブロック毎に 1 
  ビットのエラーを検出し、修正することができます。デバイス上
  に保存され、そしてそこから (CPU に) 読み込まれるデータの信
  頼性を増加させるために使用するべきです。

  <高橋潤子>

